#
# NVT Series Ver. 2.x  Firmware バージョン履歴
#
#-----------------------------------------------------------------------
・NVT-SDI/DVI版 両対応アップデータ

※Ver. 1.0/1.1/1.2.x.x をお使いの方は以下のアップデータを適用できません。
  (実行エラーとなり、アップデートされません。)
  お手数ですが現行バージョンをご確認の上、弊社までお問い合わせください。

※アップデータは最新のもののみ提供しています。
  最新のものには過去の修正が全て含まれています。

#-----------------------------------------------------------------------
# NVT Series Ver. 2.0 (2stream/Audio対応版)

◎2020/08/17 Firmware 2.0.0.7
  Kernel Build Date : Thu Feb 6 14:48:50 JST 2020
  Driver Version : 2.0.2
  FPGA Version : 0x45

・低解像度ストリーム出力対応
  従来のdefault profileに加えて、sub profileの出力が可能
・snapshot(静止画)取得対応
  2 streamと排他利用
・音声ストリーム出力対応
・TV系 50Hz系の信号入力対応
・Webコンソール/IP設定ツール/マニュアルの英語化対応
・シリアルパススルー機能。

・対応解像度追加(EDIDに追加:NVT-DVIのみ)
・ユーザー名／パスワードの文字制限機構を追加
・H.264のビットレートの下限を変更
  main stream: 256kbps, sub stream: 128kbps


#-----------------------------------------------------------------------
# NVT Series Ver. 2.1 (SRT対応版)

◎2021/06/21 Firmware 2.1.0.6
  Kernel Build Date : Thu Feb 6 14:48:50 JST 2020
  Driver Version : 2.0.3
  FPGA Version : 0x45

・SRT streaming出力に対応
  ユニキャスト/H.264/AACのストリーミングのみサポート
  最大ビットレートは10Mbps
  1920x1080時の最大フレームレートは20fps


◎2021/08/26 Firmware 2.1.0.11
  Kernel Build Date : Thu Feb 6 14:48:50 JST 2020
  Driver Version : 2.0.7
  FPGA Version : 0x4A

・オーディオ入力レベル設定機能追加
・システムログ出力機能追加
・システム監視関連修正
・外部制御排他処理関連修正
・Serial No.を反映したhostnameに変更
・(ONVIF)IO Capabilityパラメータ返答修正


◎2021/12/2 Firmware 2.1.0.14
  Kernel Build Date : Thu Feb 6 14:48:50 JST 2020
  Driver Version : 2.0.7
  FPGA Version : 0x4A

・ストリーミングプロセス終了時に稀にシステムがハングアップする不具合に対応
・NTP同期状態表示


#-----------------------------------------------------------------------
# NVT Series Ver. 2.2 (CPU Board 新Revision対応版)

◎2022/09/13 Firmware 2.2.0.6
  Kernel Build Date : Mon Sep 12 13:27:12 JST 2022
  Driver Version : 2.1.0
  FPGA Version : 0x4A

・(kernel) CPU Board V1.1D/Y対応(Ethernet PHY変更対応)
・認証時の時刻チェックをスキップするかどうかの設定を追加
・HW/SW JPEGエンコーダを選択可能(HW推奨)
・RTSP終了時に稀にkernel dumpしてシステムがハングアップしてしまう件の対応
  (異常を検知した場合はシステムを再起動する)
・RTSP over HTTPの場合もURIはrtsp://を返答
・emmc health statusの取得方法変更
・ログ出力内容の整理
  - 冗長なログの抑制
  - RTSP/SRTのconnect/disconnect時にログ出力
・eMMCの状態によってjournal logの出力先を変更
・audio deviceが認識されなくなった場合にリセットを行う
・eth0の状態監視を追加
・fb0出力(内部未使用端子)をoff


#-----------------------------------------------------------------------
# NVT Series Ver. 2.3

◎2023/11/01 Firmware 2.3.0.2
  Kernel Build Date : Mon Sep 12 13:27:12 JST 2022
  Driver Version : 2.1.2
  FPGA Version : 0x4A

・(driver 2.1.2)
  入力信号1440x900/60Hz(D/A VESA CVT Std/RB)対応追加
  入力信号の周波数情報をログに追加出力
・定期リブート機能追加
・IP設定ツール、デジタル署名付加版に入れ替え
・Webコンソール
  ユーザパスワード変更方法を修正
・emmc health statusの情報表示修正/ログ出力先切換え閾値変更


◎2025/12/24 Firmware 2.3.1.0
  Kernel Build Date : Mon Sep 12 13:27:12 JST 2022
  Driver Version : 2.1.5
  FPGA Version : 0x4A

・パスワードに記号を使用した場合、
　一部の記号で位置や組み合わせによりシステムに影響を及ぼす問題に対応
　(接続/切断を繰り返すとストリームが出力されなくなることがある)
・新規ユーザ作成の際に許可されていない記号を用いたIDが設定できた問題に対応


